**«Методичні положення та норми продуктивності у скотарстві.Оновлені проекти норм».**

**Філія «Черкасиагропромпродуктивність»**

**Розроблені тимчасові норми праці на проведення робіт по приготуванню та роздаванню кормової суміші кормозмішувачем** **V-Mix-20 BvL у літній час.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування операції** | **Тип, марка устаткування** | **Зміст роботи** | **Про-фесія,**  **роз-ряд** | **Чисель-ність, осіб** | **Норма обслуговування (продук-тивності), гол** | **Нор-матив часу на 1 ц, хв** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведення  приготування та роздавання кормової суміші кормозмішувачем V-Mix-20 BvL у літній період | Кормозмішувач V-Mix-20 BvL | Проводиться нормоване навантаження до кормозмішувача соломи, сіна,жому, сінажу, силосу, корнажу навантаження проводять навантажувачем Bobcat TL30.60. Відстань переїзду під завантаження кормів від 30м до 200м. Комбікорми барду та воду навантажують у кормоцеху автоматизовано. Під час переїздів під завантаження та завантаження кормів кормозмішувач проводить подрібнення та змішування кормів, час додаткового загального перемішування суміші 9,33хв. Переїзди для роздавання гомогенної кормової суміші на відстань від 150м до 230м. При проведенні роздавання кормової суміші тракторист виконує роботу по чищенню кормового столу від решток корму в кожній групі . Витрачається оперативного часу на приготування та роздавання 1ц кормової суміші 1,45хв. Також тракторист виконує роботу по підготовці грубих та соковитих кормів для завантаження до кормозмішувача. Виконує роботу у кормоцеху. | Тракто-рист | 1 | 739 | 1,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № **з/п** | **Зміст роботи** | **Одиниця**  **виміру** | **Нормативи часу** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Оперативний час** | **хв/зміна** | **550,83** |
| 2. | **Приготування та роздавання кормовї суміші кормозмішувачем V-Mix-20 BvL** | **хв/зміна** | **391,55** |
| 2. | Приготування та роздавання кормовї суміші кормозмішувачем V-Mix-20 BvL | хв/ц | 1,43 |
| 2.1 | Підїзд під навантаження кормів | хв/вип | 1,01 |
| 2.2 | Навантаження соломи | хв/ц | 1,36 |
| 2.3 | Навантаження жому | хв/ц | 0,29 |
| 2.4 | Навантаження сінажу | хв/ц | 0,33 |
| 2.5 | Навантаження силосу | хв/ц | 0,22 |
| 2.6 | Навантаження корнажу | хв/ц | 0,43 |
| 2.7 | Навантаження кукурудзяної дерті | хв/ц | 1,35 |
| 2.8 | Навантаження соєвого шроту | хв/ц | 0,60 |
| 2.9 | Навантаження комбікорму | хв/ц | 0,63 |
| 2.10 | Навантаження меляси та барди | хв/ц | 1,67 |
| 2.11 | Навантаження води | хв/ц | 0,81 |
| 2.12 | Навантаження солі та преміксу | хв/ц | 3,31 |
| 2.13 | Навантаження сіна | хв/ц | 1,04 |
| 2.14 | Перемішування суміші | хв/ц | 0,24 |
| 2.15 | Переїзди під розвантаження | хв/вип | 1,87 |
| 2.16 | Чищення кормового столу | хв/вип | 7,56 |
| 2.17 | Роздавання кормової суміші | хв/ц | 0,21 |
| 2.18 | Роздавання кормової суміші на вигульному майданчину, телятам 1,3-2міс. віку | хв/ц | 3,17 |
| 3. | **Виконання іншої роботи** | **хв/зміна** | **159,33** |
|  | Підготовчо-заключна робота | хв/зміна | 52,0 |
| 4. | Перерви на відпочинок та особисті потреби - разом | хв/зміна | 29,33 |
| 5. | Обідня перерва, всього | хв/зміна | 60,0 |
| 6. | Фактична тривалість зміни | хв | 637,67 |
| 7. | Встановлена тривалість зміни | хв | 420 |
| 8. | Тривалість спостереження | хв | 697,67 |
| 9. | Закріплене поголів´я | гол | 1013 |

При проведенні спостережень встановлено, що тракторист працює згідно НОН умовного вивільнення не існує. Розроблено 1 норматив чисельності, 1 норму продуктивності також розраховано 20 поопераційних нормативів часу, 2 нормативи часу на відпочинок та особисті потреби та 5 нормативів на підготовчо-заключну роботу.



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |