Додаток 1

**Зразок**

|  |
| --- |
| **Перелік техніки і видів робіт фермерське господарство…..** |
| **№з/п** | **Вид роботи** | **Марка трактора** | **Причіпний інвентар** | **Агротехнічніпоказники** | **Зауваження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Оранка | МТЗ-1221.2 | Плуг ПЛН-4.35 | Глибина-25см. |   |
| 2 | Розкидання добрив | МТЗ-1221.2 | РМД-3000 | Норма 100.150.250 кг.га (ширина 24м.) |   |
| 3 | Оприскування посівів | МТЗ-1221.2 | ОП-3000 Титан | 24м. (12-14 км.год.) | Вилив 150 літрів на1га |
| 4 | Посів кукурудзи | МТЗ-1221.2 | Сівалка точного висіву. (причіпна з дисковими робочими органами ) Вега-8 | Норма 82тис.на 1га. Добриво-100 кг.га. |   |
| 5 | Розкидання добрив | МТЗ-82.1 | РМД-3000 | Норма 100.150.250 кг.а (ширина24м.) |   |
| 6 | Оприскування посівів | МТЗ-82.1 | ОП-3000 Титан | 24м. (12-14 км.год.) | Вилив 150 літрів на1га |
| 7 | Рихлення грунту | NEW HOLAND T 8.410 | Глибокорозпушувач ALPEGO KRAKER KF7-350 | Глибина-45см.Ширина захвату-3.5м. |   |
| 8 | Посів зернових | NEW HOLAND T 8.410 | Сівалка причіпна KOCERLING ULTIMA CS 600 | Ширина захвату 6 м. Норма висіву :ріпак-3кг.га.пшениця-300кг.га.соя150кг.га. |   |
| 9 | Дискування грунту | NEW HOLAND T 8.410 | БПД-4.2 Фрегат | Гибина обробітку:16.18.20см. |   |
| 10 | Дискування грунту | NEW HOLAND T 8.410 | БДВ-4.2 (Краснянка) | Гибина обробітку:16-18.см. |   |